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Аннотация
В статье установлена возможность повышения энергоэффективности ректификационного разделения тройных смесей разного состава за счет организации в схемах направленных рециклов. Рассмотрены системы н-бутанол – изобутанол – вода, метоксипропилацетат – метоксипропанол – вода, циклогексанол – циклогексанон – вода, бутилацетат – этилацетат – вода, фазовые диаграммы которых содержат две азеотропные, одну зеотропную бинарные составляющие и область двухфазного расслаивания. Для составов исходных смесей, расположенных в разных подобластях ректификации, синтезированы схемы разделения разной структуры, содержащие вынужденные и направленные рециклы. В вычислительном эксперименте установлены параметры работы ректификационных колонн и энергозатраты, обеспечивающие требуемое качество продуктовых потоков. Для смесей, расположенных в неблагоприятных подобластях ректификации, показана возможность снижения энергозатрат за счет использования направленных рециклов до 40–45 % по сравнению со схемами, ориентированными на первое и второе заданные разделения.
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Аннотация
В статье рассмотрено применение компрессионных тепловых насосов открытого типа при проведении процесса разделения бинарных азеотропообразующих смесей с использованием двух ректификационных колонн, работающих при различных давлениях. Приведены принципиальные схемы установок при различной организации материальных и тепловых потоков. Произведена оценка энергетических затрат для рассматриваемых вариантов разделения. Показано, что использование тепловых насосов в ряде случаев позволяет существенно повысить энергетическую эффективность рассматриваемого процесса разделения и снизить себестоимость продукции.
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Математическое моделирование теплового режима работы ректификационной колонны на этапе предварительного разогрева
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Аннотация
Разработана математическая модель теплового режима ректификационной колонны на этапе ее предварительного разогрева. На основании этой модели проведена оценка динамики изменения температур в различных тепловых узлах

ректификационной колонны, используемой в технологическом процессе для регенерации триэтиламина на этапе ее предварительного разогрева. Выполнено сравнение расчетных значений температур со значениями температур, измеренных в ходе разогрева колонны. Получено удовлетворительное согласование расчетных и экспериментальных данных.
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Аннотация
В статье рассматриваются современные подходы к повышению селективности спектрометрии ионной подвижности на основе технологий машинного обучения. Проанализированы возможности классических алгоритмов машинного обучения, глубоких нейросетевых архитектур и гибридных моделей для выявления скрытых признаков в выходных данных и обеспечения надежной идентификации хлорсодержащих веществ. С использованием ГАС «Сегмент» получены спектрометрические данные для 8 хлорорганических соединений при различных концентрациях. На наборе предобработанных данных обучены и оценены модели классического машинного обучения, полносвязных и сверточных нейросетей, автокодировщика в комбинации с простыми классификаторами.
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Экзометаболомный профиль термофильного штамма Geobacillus icigianus при культивировании на комплексной среде
ООО «Центр биотехнологических исследований КромБИО»
Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» Государственный научный центр Российской Федерации
Аннотация
В работе представлены результаты экзометаболомного анализа термофильной бактерии Geobacillus icigianus при культивировании на триптиказа-соевом бульоне. Несмотря на наличие данных о геноме, реальный метаболический фенотип штамма остается неизученным, что ограничивает его направленное использование в биотехнологии. Для идентификации метаболитов применяли метод газовой хроматографии, сопряженной с масс-спектрометрией. В результате было идентифицировано 35 соединений, включая аминокислоты, в том числе непротеиногенные, органические кислоты цикла Кребса и их производные, жирные кислоты, моноамины и некоторые другие группы соединений. Обнаружено накопление осмопротекторов (пироглутаминовой и гамма-аминомасляной кислот), что указывает на возможность их получения из Geobacillus icigianus биотехнологическим способом. По результатам проведенного анализа выдвинуты предположения о возможности перспективного использования Geobacillus icigianus в биотехнологии.
Ключевые слова: экзометаболом, термофилы, биотехнологический потенциал, метаболом, Geobacillus
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Раздел III. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Березовская К.Ю., Голубева Ю.Ю., Гучанов С.А., Казаков П.В.,
Морозова О.Т., Кондратьев В.Б.
Синтез метиловых эфиров дикарбоновых кислот с использованием диметилкарбоната в условиях гетерогенного катализа
Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии» Государственный научный центр Российской Федерации
Аннотация
Настоящее исследование посвящено разработке способа получения диметиловых эфиров дикарбоновых кислот взаимодействием метанола и соответствующих ангидридов с использованием диметилкарбоната в качестве дополнительного метилирующего агента с применением гетерогенного катализатора КУ-2-8 (H+). В качестве исходных реагентов в работе рассмотрены малеиновый, фталевый и янтарный ангидриды. Изучено влияние количества катализатора, соотношения реагентов, продолжительности проведения синтеза на выход целевых продуктов реакции.
Ключевые слова: эфиры дикарбоновых кислот, диметилмалеат, диметилфталат, диметилсукцинат, диметилкарбонат, метанол, гетерогенный катализ
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